Solltemperatur Stellmodus

Thermostat wird durch

Display Gruppe gesteuert

Reset

S2

-

5°C Inkrementieren

S1

-

5°C Dekrementieren

Erste CAN-Nachricht erhalten

Ein Bild, das Tisch enthält.

Automatisch generierte Beschreibung