# Servo-Ansteuerung

Es wird ein PWM-Signal an PD6 bzw. OC0A benötigt.

Periodendauer: , Frequenz



Figure PWM Duty Cycle and Period



Figure Duty Cyclone V.S. Angle