Solltemperatur Stellmodus

Thermostat wird durch

Display Gruppe gesteuert

Reset

S2

-

0,5°C Inkrementieren

S1

-

0,5°C Dekrementieren

Erste CAN-Nachricht erhalten

Display Zeile 1 Display Zeile 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ | T | a | r | g | e | t | : |  |  |  | 0 | . | 0 | C | ] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | c | t | u | a | l | : |  |  |  | 0 | . | 0 | C |  |

Solltemperatur Stellmodus

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | a | r | g | e | t | : |  |  |  | 0 | . | 0 | C | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | c | t | u | a | l | : |  |  |  | 0 | . | 0 | C |  |

Solltemperatur gesteuert